B u d o w a :	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
	O b i e k t :	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
	A d r e s :	17-312 Drohiczyn , Bryki
	Opis robót :	roboty budowlane
	            O B M I A R   R O B Ó T
	 
	Data : 2018-06-04	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	A.	STAN :   Roboty budowlane

	a.	ELEMENT :   Roboty ziemne

	Poz. 1.	KNR  201-0119-01-00  WACETOB Warszawa	 84,820	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((5,18+0,6)*(9,32+1,2)+(7,43+7,43+9,66)*0,8+2,2*2) =	 84,820
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 84,820

	Poz. 2.	KNR  201-0119-02-00  WACETOB Warszawa	 84,820	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15
		cm, dodatek za każde dalsze 5 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((5,18+0,6)*(9,32+1,2)+(7,43+7,43+9,66)*0,8+2,2*2) =	 84,820
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 84,820

	Poz. 3.	KNR  201-0211-04-00  WACETOB Warszawa	 59,420	m3
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25
		m3, w gruncie kategorii: III

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(2*(5,18+0,6)+5,48+0,6+3,16-1,2+4,24-1,2)*1,8*1,31+3,2*1,44*1,31 =	 59,420
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 59,420

	Poz. 4.	KNR  201-0303-02-00  WACETOB Warszawa	 9,070	m3
		Wykopy ręczne fundamentowe z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
		samowyładowcze o ładowności do 5 t i transportem na odległość do 1 km: grunt kat. III

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		45,36*0,2 =	 9,070
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 9,070

	b.	ELEMENT :   Fundamenty

	Poz. 5.	KNR  202-1101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1,340	m3
		Ułożenie betonu B-10 gr. 10cm na ławach - "chudy beton"

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((5,18*2+3,16+4,24)*0,6+5,48*0,5)*0,1 =	 1,340

	Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	b.  Fundamenty
	Data : 2018-06-04	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Razem obmiar =	 1,340

	Poz. 6.	KNNR  002-0101-01-00  MRRiB	 26,790	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych,
		wieńca

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Ławy fundamentowe :	((5,18*2+3,16+4,24)*0,6+5,48*0,5)*2 =	 26,790
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 26,790

	Poz. 7.	KNNR  002-0107-01-00  MRRiB	 5,360	m3
		Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym
		układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych,

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	ławy fundamentowe :	13,40*0,4 =	 5,360
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 5,360

	Poz. 8.	KNNR  002-0104-04-00  MRRiB	 0,090	t
		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
		średnicy: 12mm stal 34GS

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	ławy fundamentowe :	(5,18*2+5,48+9,14)*4*0,888*0,001 =	 0,090
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,090

	Poz. 9.	KNNR  002-0104-01-00  MRRiB	 0,020	t
		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
		średnicy: 6mm stal St3SX (strzemiona)

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	ławy fundamentowe :	24,98/0,25*0,98*0,222*0,001 =	 0,020
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,020

	Poz. 10.	KNNR  002-0601-04-30  MRRiB	 5,650	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
		na gorąco, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(5*3+0,3+8,24)*0,24 =	 5,650
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 5,650

	Poz. 11.	KNR  202-0101-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4,350	m3
		Fundamenty z bloczków betonowych M-4 gr.24 cm na zaprawie: cementowo - wapiennej

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

	Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	b.  Fundamenty
	Data : 2018-06-04	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		((5*3)+0,3+8,24)*0,77*0,24 =	 4,350
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 4,350

	Poz. 12.	KNR  202-0803-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 15,060	m2
		Tynki zwykłe na ścianach , wykonane ręcznie: kat. I (rapówka)

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(5*2+0,6+8,96)*0,77 =	 15,060
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 15,060

	Poz. 13.	KNNR  002-0601-04-20  MRRiB	 5,650	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
		na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		23,54*0,24 =	 5,650
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 5,650

	Poz. 14.	KNNR  002-0601-05-20  MRRiB	 19,760	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe  powierzchni pionowych, jednowarstwowe, dysperbitem.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		19,56*1,01 =	 19,760
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 19,760

	c.	ELEMENT :   Ściany nadziemia

	Poz. 15.	KNR  202-0109-05-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 67,460	m2
		Ściany budynków , z pustaków ściennych ceramicznych o grubości: 24 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((2,46*(3*5+0,3+8,24)+(2,81*8,61*0,5-2,81*3,61*0,5)*2+5,56*0,4)-(2*1*2,1+1,4*1,8)) =	 67,460
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 67,460

	Poz. 16.	KNNR  002-0101-05-00  MRRiB	 25,380	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - belek, podciągów i
		wieńców

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	wieniec żelbetowy 24x24 beton B-15 ścian fund :	(0,24*(5*3+0,3+8,24))*2 =	 11,300
	wieniec scian :	((3*5+0,3+8,24)*0,24)*2 =	 11,300
	nadproża z betonu B-20 :	(0,24*2,1+0,24*1,3*2+0,2*1,3)*2 =	 2,780
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 25,380

	Poz. 17.	KNNR  002-0107-06-00  MRRiB	 2,720	m3

	Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	c.  Ściany nadziemia
	Data : 2018-06-04	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym
		układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciągów i wieńców

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	wieniec ścian fund. :	0,24*0,24*(5*3+0,3+8,24) =	 1,360
	wieniec ścian :	(3*5+0,3+8,24)*0,24*0,24 =	 1,360
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 2,720

	Poz. 18.	KNNR  002-0107-06-00  MRRiB	 0,300	m3
		Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: nadproży wylewanych z
		betonu B-20

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	nadproża z betonu B-20 :	0,24*0,24*2,1+0,24*0,24*1,3*2+0,12*0,2*1,3 =	 0,300
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,300

	Poz. 19.	KNNR  002-0104-04-00  MRRiB	 0,210	t
		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
		średnicy: 12mm stal 34GS

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	wieniec ścian fund. :	(5*3+0,3+8,96)*4*0,888*0,001 =	 0,090
	wieniec scian :	97,04*0,888*0,001 =	 0,090
	nadproża :	(6*2,1+5*1,3*2+2*1,3)*0,888*0,001 =	 0,030
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,210

	Poz. 20.	KNNR  002-0104-01-00  MRRiB	 0,050	t
		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
		średnicy: 6mm stal St3SX (strzemiona)

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	wieniec ścian fund. :	24,26/0,25*0,98*0,222*0,001 =	 0,020
	wieniec ścian :	95,1*0,222*0,001 =	 0,020
	nadproża :	0,98*31*0,222*0,001 =	 0,010
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,050

	Poz. 21.	KNR  202-0121-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 10,980	m2
		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(2,62+1,86)*2,92-1*2,1 =	 10,980
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 10,980

	 
	 
	d.	ELEMENT :   Podłoża, posadzki, podłogi

	Poz. 22.	KNNR  002-1201-03-20  MRRiB	 7,740	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(4,6+11,6+22,5)*0,2 =	 7,740
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 7,740

	Poz. 23.	KNNR  002-1201-01-00  MRRiB	 4,640	m3
		Podkłady betonowe gr. 12cm , z betonu B-10

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7*0,12 =	 4,640
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 4,640

	Poz. 24.	KNNR  002-0601-04-20  MRRiB	 38,700	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
			na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 25.	KNNR  002-0602-01-10  MRRiB	 38,700	m2
		Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych PS-EFS  gr.10cm , układanych na
		wierzchu konstruk.na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 26.	KNNR  002-0602-03-00  MRRiB	 38,700	m2
		Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowychPS-EFS 5cm, układanych na wierzchu
		konstrukcji na sucho druga warstwa

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 27.	KNNR  002-0604-01-00  MRRiB	 38,700	m2
		Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 28.	KNNR  002-1202-06-00  MRRiB	 38,700	m2
		Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na gładko

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 29.	KNNR  002-1202-07-00  MRRiB	 96,750	m2
		Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7*2,5 =	 96,750
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 96,750

	

	e.	ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

	Poz. 30.	KNR  404-0506-04-00  IGM Warszawa	 9,680	m2
		Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4,84*2 =	 9,680
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 9,680

	Poz. 31.	KNR  404-0506-05-00  IGM Warszawa	 20,320	m
		Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		10,16*2 =	 20,320
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 20,320

		Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	f.  Roboty rozbiórkowe
	Data : 2018-06-04	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	Poz. 32.	KNR  404-0506-06-00  IGM Warszawa	 12,400	m
		Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rury

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3,1*4 =	 12,400
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 12,400

	Poz. 33.	KNR  404-0403-03-00  IGM Warszawa	 50,800	m2
		Rozebranie ołacenia dachu .

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5*10,16 =	 50,800
	 
		Razem obmiar =	 50,800

	Poz. 34.	KNR  404-0403-06-00  IGM Warszawa	 50,800	m2
		Rozebranie konstrukcji wieźby dachowej

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		50,8 =	 50,800
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 50,800

	f.	ELEMENT :   Dach konstrukcja i pokrycie

	Poz.35.	KNNR  002-0401-01-00  MRRiB	 109,730	m2
		Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy iglastej nasyconej - na stropach płaskich

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		10,16*(13,61-2,81) =	 109,730
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 109,730

	Poz. 36.	KNNR  002-0402-05-10  MRRiB	 2,020	m3
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe - materiał

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	krokwie 6x18 :	(4,84*14+9,94*12)*0,06*0,18 =	 2,020
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 2,020

	Poz. 37.	KNNR  002-0402-05-00  MRRiB	 187,040	m
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe - wykonanie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	krokwie 6x18 :	4,84*14+9,94*12 =	 187,040
	 
		Razem obmiar =	 187,040

	Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	g.  Dach konstrukcja i pokrycie
	Data : 2018-06-04	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Poz. 38.	KNNR  002-0402-01-00  MRRiB	 82,400	m
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i jętki - wykonanie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	belki 14x16 :	8,8*2 =	 17,600
	jętki :	12*5,4 =	 64,800
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 82,400

	Poz. 39.	KNNR  002-0402-01-10  MRRiB	 1,090	m3
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty i jętki - materiał

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	belki 14x16 :	(8,8*2)*0,14*0,16 =	 0,390
	jętki 6x18 :	12*5,4*0,06*0,18 =	 0,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,090

	Poz. 40.	KNNR  002-0402-02-00  MRRiB	 20,320	m
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - płatwie - wykonanie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	płatwie 14x16 :	2*10,16 =	 20,320
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 20,320

	Poz. 41.	KNNR  002-0402-02-10  MRRiB	 0,455	m3
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - płatwie - materiał

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	płatwie 14x16 :	2*10,16*0,14*0,16 =	 0,455
	 
		Razem obmiar =	 0,455

	Poz.42.	KNNR  002-0402-03-00  MRRiB	 6,400	m
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - wykonanie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	słupki 14x14 :	4*1,6 =	 6,400
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 6,400

	Poz. 43.	KNNR  002-0402-03-10  MRRiB	 0,143	m3
		Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - słupy - materiał

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	słupki 14x14 :	4*1,6*0,14*0,16 =	 0,143
	 
		Razem obmiar =	 0,143

	Poz. 44.	KNNR  002-0403-02-00  MRRiB	 2,167	m2
	Opis robót :	roboty budowlane

		Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	łaty 4x5 co 30cm :	(2*17*10,16+18*9,61)*0,04*0,05 =	 1,037
	kontrłaty 3x5 :	187,04*0,03*0,05 =	 0,281
	deski wiatrowe okapowe 2,5x16 :	(9,61+10,16)*0,25*0,16 =	 0,791
	deski wiatrowe 2,5x10 :	(9,94+3,74+4,84*2)*0,025*0,1 =	 0,058
	 
		Razem obmiar =	 2,167

	Poz. 45.	KNNR  002-0604-02-00  MRRiB	 97,520	m2
		Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcji drewnianej
		wiatroizolacyjnej

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3,74*10,16+6,2*9,6 =	 97,520
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 97,520

	Poz. 46.	KNR  015-0519-02-00  IGM Warszawa	 97,520	m2
		Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, w arkuszach, o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		97,52 =	 97,520
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 97,520

	Poz.47.	NNRKB  006-0539-03-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	 19,620	m
		Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych wiatrownic z blachy powlekanej

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4,84*2+9,94 =	 19,620
	 
		Razem obmiar =	 19,620

	Poz. 48.	KNR  015-0521-01-00  IGM Warszawa	 10,160	m
		Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali
		do 18,33 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		10,16 =	 10,160
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 10,160

	Poz. 49.	NNRKB  006-0541-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	 9,850	m2
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	montaż pasa nadrynnowego :	0,25*19,77 =	 4,940
	obróbka desek wiatrowych na szczytach :	0,25*(4,84*2+9,94) =	 4,910
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 9,850

	Poz. 50.	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	 12,560	m2
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	pas podrynnowy z blachy powlekanej :	0,33*(10,16+9,61) =	 6,520
	obróbka komina :	(0,7+0,6)*2*0,33 =	 0,860
	obróbka ogniomuru :	5,75*0,9 =	 5,180
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 12,560

	Poz. 51.	KNR  015-0528-03-00  IGM Warszawa	 19,770	m
		Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,0 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		9,61+10,16 =	 19,770
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 19,770

	Poz. 52.	KNR  015-0529-03-00  IGM Warszawa	 12,000	m
		Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2*3+2*3 =	 12,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 12,000

	Poz. 53.	KNR  217-0137-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,000	szt
		Kratki wentylacyjne 15x15cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3 =	 3,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 3,000

	Poz. 54.	KNR  217-0152-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,000	szt
		Montaż w połaci dachowej wywiewek

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3 =	 3,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 3,000

	

	g.	ELEMENT :   Strop

	Poz. 55.	KNR  021-4005-06-00  IGM Warszawa	 80,960	m
		Stropy drewniane z belek 10x26 co 60 cm z impregnacją

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		16*5,06 =	 80,960
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 80,960

	Poz. 56.	KNR  021-4007-03-00  IGM Warszawa	 38,700	m2
		Montaż płyty OSB gr. 12 mm od spodu belek stropowych

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		22,5+11,6+4,6 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz.57.	NNRKB  011-2028-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	 38,700	m2
		Montażpłyty gipsowo-kartonowej na wkręty od spodu płyty OSB

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 58.	KNNR  002-0604-01-00  MRRiB	 38,700	m2
		Izolacje z folii paroizolacyjnej na stropie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		38,7 =	 38,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 38,700

	Poz. 59.	KNNR  002-0602-05-00  MRRiB	 93,465	m2
		Ocieplenie stropu wełną mineralną twardą gr. 30 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		8,48*4,76+53,1 =	 93,465
	 
		Razem obmiar =	 93,465

	Poz.60.	KNR  021-4007-01-00  IGM Warszawa	 40,360	m2
		Podłoga poddasza z desek 2,5 cm montowanych di belek stropowych
	Opis robót :	roboty budowlane
	STAN :	A.  Roboty budowlane
	ELEMENT :	i.  Strop
	Data : 2018-06-04	 Str: 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		40,36 =	 40,360
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 40,360

	 
	 
	Poz. 61.	KNR  202-0803-03-00  WACETOB Warszawa	 80,398	m2
		Tynki zwykłe na ścianach, wykonane ręcznie: kat. III

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(4,72*2+4,76*2)*2,63-(1*2,1+1,4*1,8)+(4,76*2+3,52*2)*2,63-(1*2,1*4) =	 80,398
	 
		Razem obmiar =	 80,398

	

	Poz. 62.	KNR  202-0808-06-00  WACETOB Warszawa	 5,367	m2
		Tynki zwykłe kat. III  na ościeżach

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,2*(4,6+5,2*2)+0,45*2*2,63 =	 5,367
	 
		Razem obmiar =	 5,367

	
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,210

	h.	ELEMENT :   Elementy zewnętrzne

	Poz.63.	KNNR  002-0101-08-00  MRRiB	 8,100	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - schodów prostych na
		płycie

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(1,5+0,7)*2+1,4*2+3*0,15*2 =	 8,100
	 
		Razem obmiar =	 8,100

	Poz. 64.	KNNR  002-0107-09-00  MRRiB	 1,246	m3
		Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym
		układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: schodów prostych

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(1,5+0,7)*2*0,12+0,2*1,4*2+0,15*0,35*3*0,5*2 =	 1,246
	 
		Razem obmiar =	 1,246

	

	i.	ELEMENT :   Szambo wraz z przyłączem kanalizacyjnym

	Poz. 65.	KNR  201-0125-02-00  WACETOB Warszawa	 15,120	m2
		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy
		granicy robót: humus z darnią

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3,6*4,2 =	 15,120
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 15,120

	Poz. 66.	KNR  201-0118-06-00  WACETOB Warszawa	 75,600	m2
		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z
		przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5*15,12 =	 75,600

		 
	Poz. 67.	KNR  201-0211-04-00  WACETOB Warszawa	 43,700	m3
		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie, w gruncie kategorii: III pod szambo i przyłącze sanitarne

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		15*1,2*1+3,6*4,2*1,7 =	 43,700
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 43,700

	Poz. 68.	KNR  202-1101-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,720	m3
		Ułożenie betonu B-10 pod zbiornik - 10cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2,4*3*0,1 =	 0,720
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,720

	Poz. 69.	KNNR  002-0101-03-00  MRRiB	 20,800	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ścian prostych

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3*2+2,2*2)*2 =	 20,800
	 
		Razem obmiar =	 20,800

	Poz.70.	KNNR  002-0107-04-00  MRRiB	 1,460	m3
		Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym
		układaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ścian prostych - beton B-25

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3*1,4*2+2,2*1,4*2)*0,1 =	 1,460
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,460

	Poz. 71.	KNNR  002-0104-04-00  MRRiB	 0,520	t
		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o
		średnicy: 8mm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	stal 34GS fi 8 ścian zbiornika :	15*6*4,8*2*0,395*0,001 =	 0,340
	stal 34GS fi8 płyty górnej zbiornika :	(38*2,4*2+30*3*2)*0,395*0,001 =	 0,140
	stal 34GS fi8 dno zbiornika :	(16*3+20*2,4)*0,395*0,001 =	 0,040
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 0,520

	Poz. 72.	KNNR  002-0101-07-00  MRRiB	 7,200	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych żelbetowych - płyty górnej zbiornika

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2,4*3 =	 7,200

       Poz. 73.	KNNR  002-0107-07-00  MRRiB	 1,800	m3
		Betonowanie z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, zbrojonych
		konstrukcji: beton B25 -płyty górneji dna zbiornika

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	płyta denna :	2,4*3*0,1 =	 0,720
	płyta górna :	3*2,4*0,15 =	 1,080
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,800

	Poz. 74.	KNR  218-0626-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1,000	szt
		Ustawienie włazu typu lekkiego  o średnicy: 800 mm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1 =	 1,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,000

	Poz. 75.	KNR  218-0622-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1,000	szt
		Zamontowanie wywiewki PCV fi 15 dł. 60 cm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1 =	 1,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,000

	Poz. 76.	KNNR  002-0601-06-30  MRRiB	 49,680	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe zbiornika 2x Abizol R+P

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		16,2+15+18,48 =	 49,680
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 49,680

	Poz. 77.	KNR  218-0108-04-00  WACETOB Warszawa	 15,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej
		rur: 160 mm

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		15 =	 15,000
	 
	Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 15,000

	Poz. 78.	KNR  201-0221-02-10  WACETOB Warszawa	 142,580	m3
		Zasypanie wykopów

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(59,42+9,07+8,22+43,7-(1,34+5,36+4,35+1,36)+8,22-3,28-10,8-0,3)*1,4 =	 142,580